Задание для оценки сформированности результатов изучения модуля ПМ.03

**Выполнение малярных работ**

**по МДК 03.01**Технология выполнения малярных работ

Профессия Мастер отделочных работ

**Группа 14**

в рамках аккредитационной экспертизы

**1.Лакокрасочное покрытие состоит из**

а) грунтовки, шпатлёвки, окрасочного состава

б) грунтовки, окрасочного состава

в) окрасочного состава

г) окрасочного состава и лака

**2.Неводными составами называются…**

а). эмали, масляные краски,

б). мел, известь,

в). вододисперсионные краски.

**3.Основными компонентами лакокрасочных составов являются:**

а) пигменты, связующее, наполнители

б) пигменты, вода или растворитель

в) пигменты, наполнители, специальные добавки для улучшения свойств состава

**4.Для окраски металлических поверхностей вручную применяют кисть:**

а) ручник;

б) маховая;

в) рогожная;

г) филеночная;

д) фигурные кисти;

е) флейцевая;

ж) торцовка;

з) макловица.

**5.Обвязку кистей выполняют для:**

а) уменьшения щетины кисти;

б) создания рабочей части;

в) сохранения щетины и правильного износа;

г) нормального распределения окрасочного состава.

**6. Макловица служит для:**

а) промывки;

б) флейцевания

в) побелки;

г) торцовки;

**7. После работы с кистями сначала:**

а) с них отжимают остатки краски;

б) их моют в воде или растворителе;

в) кисти сушат;

г) все работы.

**8.Шпатель предназначен для:**

а) окраски;

б) набрасывания;

в) намазывания;

г) разравнивания.

**9. Валик — инструмент для окраски:**

а) плоских поверхностей;

б) круглых поверхностей;

в) фигурных поверхностей.

**10. Валики бывают:**

а) с поролоновым покрытием;

б) с меховым покрытием;

в) с резиновым покрытием;

г) все ответы верны.

**11.Основными ручными инструментами для производства малярных работ является:**

а).шпатели, кисти, валики,

б).зубило, молоток, мастерок,

в). мастерок, правило, терка.

**12.Для чего приготавливают окрасочный состав:**

а). для удобства при работе,

б). для качественного окрашивания поверхности,

в). для быстрого выполнения окраски.

**13.Где применяется известковая окраска:**

а . окраска фасадов,

б. окраска в подвалах,

в. окраска жилых помещениях.

**14.Грунтовка-это…**

а. жидкая смесь,

б. жидкий состав,

в. жидкий раствор.

**15.Для чего применяется грунтовка:**

а. для придания гладкой поверхности,

б. для сцепления составов с поверхностью,

в. выравнивания поверхности.

**16.Составы для подготовки поверхности под окраску это:**

а. шпатлевка, грунтовка,

б. водные и не водные краски,

в. органические и неорганические вяжущие вещества.

**17. Подготовка поверхности под улучшенную отделку, водными составами, какой процесс не выполняют:**

а .очистка, смачивание,

б. двойная сплошная шпатлевания,

в. огрунтовка, частичная подмазка.

**18.Чем больше угол наклона шпателя, тем**

а) толще наносимый слой шпатлёвки

б) тоньше наносимый слой шпатлёвки

в) больше требуется усилия

г) меньше требуется усилия

**19.При работе с удочкой необходимо соблюдать правильное расстояние между форсункой и окрашиваемой поверхностью. Оно должно быть:**

а) 800 – 850 мм

б) 650 – 700 мм

в) меньше 650 мм

г) 750 – 800 мм

**20.Для прочного сцепления окрасочного состава основанием используют**

а) шпатлевание

Б )шлифование

В) огрунтовку

**21.Отделка поверхностей подсобных, складских и других  второстепенных помещений какую производят окраску:**

**А)**простая

Б)улучшенная

В)высококачественная

**22.Флейцевание производят для получения**

а) гладкой поверхности

б) шероховатой поверхности

в) глянцевой поверхности

г) матовой поверхности

**23.Пистолет-распылитель держат при работе под углом к окрашиваемой поверхности**

а) 60˚

б) 90˚

в) 45˚

г) 30˚

**24. Декоративный элемент оформления, используемый для объединения в одно целое различных цветовых тонов:**А) панель;  
Б) гобелен;  
В) филёнка.

**25.Шпатлевки- это:**

а) густые и вязкие смеси, состоящие из пигмента и наполнителей в связующем веществе

б) густые и вязкие смеси, состоящие из заполнителей и вяжущего

в) вязкие смеси, состоящие из пигмента и наполнителя в лаке

**26. Смывки применяют для:**

а) смывание грязи с поверхности

б) мытья инструмента и оборудования

в) удаления потеков

г) удаления отвердевшей окрасочной пленки

**27.Какими движениями наносят на стены грунтовку кистью?**

а) параллельными движениями

б) двумя взаимно перпендикулярными

в) тремя вертикальными

г) ровными движениями

**28. На потолки грунтовку наносят движениями**:

а) параллельными по отношению к свету, затем перпендикулярными

б) прямыми, затем волнообразными

в) перпендикулярными, а затем параллельными по отношению к свету

г) не имеет значения

**29. Мелкие трещины до нанесения шпатлевки**:

а) моют и шлифуют

б) расчищают и прорезают шпателем

в) не замечают

**30. Поверхность грунтуют два-три раза:**

а) под простую и улучшенную окраску

б) под улучшенную и высококачественную окраску

в) под синтетическую и масляную окраску

г) под высококачественную и любую окраску

Критерии оценки

|  |  |
| --- | --- |
| Количество правильных ответов | Оценка |
| > 22 и < 25 | 5 |
| > 17 и < 22 | 4 |
| > 12 и < 17 | 3 |
| <= 12 | 2 |

**Ключ к тесту**

|  |  |
| --- | --- |
| № вопроса | Правильный ответ |
| 1 | а |
| 2 | а |
| 3 | а |
| 4 | д |
| 5 | в |
| 6 | в |
| 7 | г |
| 8 | Г.в |
| 9 | а |
| 10 | г |
| 11 | а |
| 12 | в |
| 13 | б |
| 14 | б, |
| 15 | б |
| 16 | а |
| 17 | б, |
| 18 | б, в |
| 19 | а |
| 20 | в |
| 21 | а |
| 22 | а |
| 23 | б |
| 24 | в |
| 25 | б |
| 26 | г |
| 27 | б |
| 28 | а |
| 29 | б |
| 30 | б |
|  | |